

电梯维保服务项目采购需求

一、 维保范围
	电梯品牌
	型号规格
	层/站/门(提升高度)
	台数

	
	
	
	

	广州日立
	GVF-B1000-C060
	7/7/7
	1

	广州广日
	GVF-B1000-C060
	6/6/6
	2

	上海永大
	NBVF-1600-C060
	7/7/7
	2

	广州永日
	GSM-P1150-C090
	9/9/9
	1

	
	GSM-B1600-C060
	3/3/3
	1

	
	GSM一B1600一2S60
	4/4/4
	1

	
	GSM-B1600-C0105
	20/20/20
	2

	
	
	19/19/19
	2

	莱茵贝格
	TKJ/LME3100(C)
	20/20/20
	3

	
	
	19/19/19
	4

	合计
	19


二、维保内容
1.按《特种设备安全监察条例》第三十二条规定，每15日一次派遣维保人员，定期对甲方的电梯进行规范性维修保养，维修保养应按GB／T18775《电梯维修规范》执行。电梯的大修（包括更换或截断电梯的主钢丝绳、主电缆、主变频器和控制主板及主机曳引轮和油封等大项目）和改造或人为损坏造成的修理。甲方如委托乙方维修，费用由双方协定。           
2.在维保期内更换零配件，合同年度金额的5%作为专项维修基金，由乙方负责提供免费维修服务，但乙方应先通知甲方确认，超出部分材料费用由甲方负责。
[bookmark: _GoBack]3.委托给乙方进行维保的电梯，应是经市场质量技术监督部门验收、检验并取得电梯使用注册登记证的在用电梯，并提供随机资料。甲方负责电梯年度定期检验、检测的申报及费用的缴付。
4.乙方负责协助整理电梯相关资料并做好迎检工作，如因乙方问题导致电梯检查不合格，相关罚款由乙方负责。
5.因甲方使用不当、疏忽或人为损坏导致电梯发生安全事故，则甲方负责；因乙方不履职尽责，导致电梯运行发生安全事故，相关责任由乙方承担。
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